
**Настройка DVB-C тюнера StarTrack DCD3122 для сети Ланет**



1. Подключите кабель нашей телевизионной сети в разъем CABLE IN на задней панели тюнера DCD3122.
2. Подключите тюнер к телевизору с помощью кабеля SCART-RCA, который входит в комплект, одним концом к разъему TV-SCART на задней панели тюнера, а другим к соответствующим RCA–разъемам на телевизоре.
3. Подключите кабель питания к тюнеру, а так же вставьте элементы питания типа AAA в пульт управления тюнером.
4. Теперь необходимо вставить в тюнер карту авторизации Conax, чипом в низ, так как показано на рисунке.




1. Включите тюнер с пульта управления, нажатием на кнопку *POWER*, после чего на тюнере должен загореться зеленый индикатор.
2. В меню вашего телевизора необходимо выбрать источник AV сигнала, соответственно тот источник, к которому мы подключили наш тв-тюнер. Если с этим возникнут проблемы, необходимо ознакомится с руководством пользователя к вашему телевизору *(какие входящие RCA разъемы соответствуют определенному источнику в меню телевизора)*
3. При первом включении тюнер предложит выбрать язык меню. Выберите язык меню при помощи пульта дистанционного управления и нажмите кнопку «Ок»
4. Далее тюнер предложит выбрать формат изображения, выбираем 4:3 (традиционный) или 16:9 (широкоэкранный) и нажимаем кнопку «Ок»
5. На этом самом важном шаге настройки, тюнер предложит начать поиск каналов.

****

*Уточнение:*

*В данной модели тюнера уже полностью сконфигурированы все необходимые параметры, такие как (скорость потока, тип QAM модуляции, начальная частота, конечная частота, кодировка)*

Поэтому просто нажимаем кнопку «подтвердить» сетевой поиск, и ожидаем, пока тюнер найдет все доступные телеканалы.



1. После окончания поиска каналов приемник сообщит, что сканирование завершено, выйдет из меню и начнет показ первого найденного канала.

**Теперь вы можете смотреть любимые телепередачи. Приятного просмотра!**

**Повторная установка каналов.**

*Данную процедуру лучше выполнять через общий сброс тюнера, тогда повторная настройка пройдет, так как описано в начале данной инструкции.*

* Заходим в меню «Настройки системы», далее пункт «Заводские настройки» Вводим стандартный PIN-код (0000) и нажимаем кнопку «Ок»

Далее произойдет сброс тюнера на заводские установки и поступит предложение настроить каналы.

**Возможные коды ошибок при работе услуги на данной модели тюнера**

* **Нет доступа 3** – означает, чтокарта авторизации Conax не привязана к данному тюнеру, необходимо обратится в отдел по работе с клиентами для решения данной проблемы.
* **Нет доступа 6** – означает, что закончился срок подписки на услугу, необходимо пополнить ваш личный счет согласно текущему тарифному плану.
* **Нет карты** – означает, чтокарта авторизации Conax не вставлена в тюнер.
* **Проверьте карточку** – означает, чтокарта авторизации Conax вставлена, но неправильно. Как правильно вставлять карту авторизации в тюнер, показано в начале данной инструкции.